# Datenobjekt Domain

Inhalt des Datenobjekts

Das Datenobjekt "Domain" enthält die relevanten administrativen und technischen Daten zu einer Domain.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Eine Domain kann registriert und gelöscht bzw. wiederhergestellt werden. Daten einer Domain können geändert werden.

Mit dem Auftrag TRANSIT kann die Verwaltung einer Domain an DENIC abgegeben werden.

Datenobjekt Domain: Aufbau und Regeln zur Bearbeitung

Die nachfolgende Tabelle enthält Informationen darüber, wie das Datenobjekt Domain aufgebaut ist.

Weiterhin findest du hier Regeln, die du beachten must, wenn du es bearbeiten möchtest.

K/V-Schlüsselwort | XML-Namensraum und Element | Vorkommen min - max | Typ / Länge | Wertebereich | Beschreibung | Policy
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Domain | domain:handle | 1 | token 4 - 66 | domain-rule | Name der Domain | -
Domain-Ace | domain:ace | 0 - 1 | token 4 - 66 | domainace-rule | Name der Domain in ACE-Form (ASCII Compatible Encoding). | -
Holder | domain:contact role="holder" | 1 - 5 | token 9 - 32 | contact-rule | Handle-Id des Domaininhabers | Es sind nur Contacts vom Typ PERSON oder ORG zulässig. Bei mehreren Domaininhabern müssen alle Handle-Ids unterschiedlich sein.
GeneralRequest | domain:contact role="generalrequest" | 0-1 | token 9 - 32 | contact-rule | Handle-Id des General Requests | Es sind nur Contacts vom Typ REQUEST zulässig
AbuseContact | domain:contact role="abusecontact" | 0-1 | token 9 - 32 | contact-rule | Handle-Id des Abuse Contacts | Es sind nur Contacts vom Typ REQUEST zulässig.
Nameserver-Einträge
Nserver | dnsentry:owner | 2 - 13 | token 1 - 254 | nserver-rule | Bei K/V: Hostname des Nameservers Bei XML: Angabe der Domain in ACE-Form | Die Nameserver müssen den Anforderungen an die Predelegation-Checks (siehe Dokumentation "Nameserver Predelegation Check) genügen.
- | dnsentry:nameserver | 0-13 | token 1 - 254 | nserver-rule | Hostname des Nameservers | Nameserver, deren Hostname innerhalb der Domain liegt, für welche sie den DNS anbieten, benötigen zusätzlich die Angabe einer IPv4 sowie optional eine IPv6-Adresse.
- | dnsentry:address | 0-13 | token 7-39 | ip-rule IPv4 Adressen nach RFC791 - INTERNET PROTOCOL DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL SPECIFICATION im „dotted-quad“-Format | IPv4-Adresse des Nameservers | IPv4-Adresse angeben
- | dnsentry:addressV6 | 0-8 | token 7-39 | ip-rule IPv6 Adressen nach RFC4291 IP Version 6 Addressing Architectureals „preferred form“. | IPv6-Adressedes Nameservers | IPv6-Adresse angeben
Dnskey | dnsentry:flags dnsentry:protocol dnsentry:algorithm dnsentry:publicKey | 0-20 | token 30 - 999 | dnskey-rule Aufbau gemäß RFC4034 - Resource Records for the DNS Security Extensions, DNSKEY als „presentation format“ | Dnskey | Folgende vier Angaben werden als Wert benötigt: Flags: 256 oder 257 Protokoll: zurzeit immer 3 Numerische Kodierung des genutzten Algorithmus: 3 (DSA/SHA1) 5 (RSA/SHA-1) 6 (DSA-NSEC3-SHA1) 7 (RSASHA1-NSEC3-SHA1) 8 (RSA/SHA-256) 10 (RSA/SHA-512) 12 (GOST) 13 (ECDSA-256) 14 (ECDSA-512) Public-Key: base64-kodiert Die durchgeführten DNSSEC-spezifischen Predelegation-Checks sind in der Dokumentation "Nameserver Predelegation Check" beschrieben
Alternativ: Nsentries
IN A-Eintrag:
Nsentry | dnsentry:owner | 1 - 5 | token 4 - 252 | nsentry-rule | Domain, die registriert werden soll oder eine Subdomain der zu registrierenden Domain, einschließlich dem „.de“ | Angabe jeweils in ACE-Form
dnsentry:address | token 3 - 39 | ip-rule | IPv4-/IPv6-Adresse des Hosts Aufeinander folgende Doppelpunkte (::) als unspezifizierte Adresse werden unterstützt und vor Beginn der Längenprüfung aufgelöst. | IPv4 Adressen nach RFC791 - INTERNET PROTOCOL DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL SPECIFICATION im „dotted-quad“-Format IPv6 Adressen nach RFC4291 - IP Version 6 Addressing Architecture in „preferred form“
IN MX-Eintrag:
Nsentry | dnsentry:owner | 1 - 5 | token 4 - 252 | nsentry-rule | Name der Domain oder Subdomain, Wildcard-Einträge (*.domain.de) sind bei MX-Einträgen möglich. Länge einschließlich dem ".de" | Angabe jeweils in ACE-Form
dnsentry:preference | unsignedShort | mxpref-rule | MX-Präferenz | 0 = höchste Präferenz bis 999 = niedrigste Präferenz
dnsentry:exchange | token 4 - 252 | mx-rule | Name des entsprechenden Mailservers Länge einschließlich dem „.de“ | Angabe jeweils in ACE-Form . für einen "Null MX" No Service Resource Record for Domains That Accept No Mail
Status | domain:status | 1 | enumeration | status-erule | Status der Domain | Wird vom System automatisch vergeben
Expire | domain:expire | 0 – 1 | dateTime 25 | date-rule | Datum,zu dem eine Domain im Status "failed" gelöscht wird | Wird vom System automatisch vergeben